


分区-格式化-建立分区设备文件名-分配盘符



a 硬盘 1分区设备文件名



Swap内存2倍分区最大2g

Boot分区启动分区

网络

桥接

利用真实网卡，宿主ip 192.168.0.2 虚拟机ip：192.168.0.\*

可以可局域网内的所有计算机访问。会占用ip。

NAT

Vmnet8虚拟网卡 只能可宿主通信（宿主可以访问互联网，虚拟机也可以访问）

Host-only

Vmnet1 虚拟网卡 只能可宿主通信